**H O T Ă R Î R E**

**№ 21 „02” noiembrie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip T.I.E.**,producător TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, Republica Franceză, cu **nr. III-0555:2021**.

A elibera Î.M. „ROHE SERVICE” S.R.L., mun. Chișinău certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sub **nr. 0451 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **2018/GS1948; 2018/GS1949; 2018/GS1950; 2018/GS1951; 2018/GS1952; 2018/GS1953; 2018/GS1954; 2018/GS1956; 2018/GS1957; 2018/GS1958**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip T.I.E.** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip T.I.E.**,producător TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, Republica Franceză, cu **nr. III-0556:2021**.

A elibera Î.M. „ROHE SERVICE” S.R.L., mun. Chișinău certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sub **nr. 0452 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **2018/GS1955; 2018/GS1959; 2018/GS1960; 2018/GS1961; 2018/GS1962; 2018/GS1963; 2018/GS1964; 2018/GS1965; 2018/GS1966; 2018/GS1967**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip T.I.E.** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Vicedirector Serghei CEAPA**

Ex.: G. Berghii

Tel.:022 903 130